Auto_Mechanic Exam Criteria

1st Exam Criteria
	직무활용분야
Field
	자동차분야
Automobile area
	자격명칭
Qualification
	자동차정비공
Auto_Mechanic
	적용기간Valid date
	2025

	시험방법
Exam type
	객관식
Multiple choice
	문항 수
No. of Ques.
	40
	시험시간
Exam hour
	60분
60 minutes

	분야
Sector
대 항목
Title
	중 항목
Subtitle
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	자동차 전기 전자장치
Automotive Electrical and Electronic Devices
	전원 공급 및 시동 장치
Power Supply and Starting Devices
	자동차 충전장치정비
Car charging device maintenance
	2
	5.0

	
	
	자동차 시동장치정비
Car starting device maintenance
	
	

	
	차량 시스템 제어
Vehicle System Control
	자동차 냉·난방장치정비
Car cooling and heating device maintenance
	3
	7.5

	
	
	자동차 전기·전자회로분석
Car electric and electronic circuit analysis
	
	

	
	
	자동차 등화장치정비
Car lighting device maintenance
	
	

	
	
	자동차 주행안전장치정비
Car driving safety device maintenance
	
	

	
	통신 및 편의 장치
Communication and Convenience Devices
	자동차 편의장치정비
Car convenience device maintenance
	3
	7.5

	
	
	자동차 네트워크통신장치정비
Car network communication device maintenance
	
	

	
	친환경차량 시스템
Eco-friendly Vehicle Systems
	하이브리드자동차 특화시스템정비
Hybrid vehicle specialized system maintenance
	2
	5.0

	
	
	전기자동차 특화시스템정비
Electric vehicle specialized system maintenance
	
	

	
	
	자동차 고전압전기장치정비
Car high-voltage electric device maintenance
	
	

	자동차 섀시
Automobile Chassis
	동력 전달 장치
Power Transmission Devices
	자동변속기정비
Automatic transmission maintenance
	3
	7.5

	
	
	무단변속기정비
Continuously variable transmission maintenance
	
	

	
	
	클러치·수동변속기정비
Clutch and manual transmission maintenance
	
	

	
	
	드라이브라인정비
Drive line maintenance
	
	

	
	조향 및 현가 장치
Steering and Suspension Devices
	유압식전자제어현가장치정비
Hydraulic electronically controlled suspension maintenance
	3
	7.5

	
	
	조향장치·전자제어조향장치정비
Steering device and electronically controlled steering device maintenance
	
	

	
	제동 장치
Braking Devices
	유압식 제동장치정비
Hydraulic braking device maintenance
	4
	10.0

	
	
	전자제어·공압식 제동장치정비
Electronic control and pneumatic braking device maintenance
	
	

	
	섀시 정비 일반
Chassis Maintenance General
	자동차섀시정비 고장진단
Car chassis maintenance Fault diagnosis
	2
	5.0

	
	
	자동차정비 정비공정수립
Car maintenance Maintenance process establishment
	
	

	
	
	자동차정비 작업환경관리
Car maintenance Work environment management
	
	

	
	
	휠·타이어·얼라인먼트정비
Wheel, tire, and alignment maintenance
	
	

	자동차 차체
Automobile Body
	차체 계측 및 수리
Body Measurement and Repair
	차량파손·차량변형계측작업
Vehicle damage and deformation measurement work
	4
	10.0

	
	
	차체수리계획
Body repair plan
	
	

	
	
	차체수정
Body modification
	
	

	
	
	차체패널수정
Body panel modification
	
	

	
	
	차체패널교환
Body panel replacement
	
	

	
	차체 작업
Body Work
	볼트온패널단품교환
Bolt-on panel single part replacement
	3
	7.5

	
	
	차체용접
Body welding
	
	

	
	
	차체접합
Body joining
	
	

	
	
	차체방음·방청·방진·방수작업
Body soundproofing, rustproofing, dustproofing, and waterproofing work
	
	

	
	
	차체신소재부품수리·교환
Body new material parts repair and replacement
	
	

	
	정비 관리
Maintenance Management
	차체수리마무리점검
Body repair finishing inspection
	1
	2.5

	
	
	자동차정비고객상담
Automobile maintenance customer consultation
	
	

	
	
	자동차정비작업환경관리
Automobile maintenance work environment management
	
	

	
	
	차체정비장비유지보수
Body maintenance equipment maintenance
	
	

	자동차 도장
Automobile Painting
	도장 준비
Paint Preparation
	도장계획 수립
Painting plan establishment
	3
	7.5

	
	
	구도막 제거작업
Old paint removal work
	
	

	
	
	프라이머 작업
Primer work
	
	

	
	
	퍼티 작업
Putty work
	
	

	
	
	서페이서 작업
Surfacer work
	
	

	
	
	마스킹작업
Masking work
	
	

	
	도장 작업
Painting Work
	블렌딩 도장 작업
Blending paint work
	4
	10.0

	
	
	베이스클리어도장작업
Base clear paint work
	
	

	
	
	우레탄 도장작업
Urethane paint work
	
	

	
	
	플라스틱부품 도장작업
Plastic parts paint work
	
	

	
	도장 후 처리
Post-Painting Treatment
	도장후마무리작업
Post-painting finishing work
	2
	5.0

	
	
	도장검사작업
Painting inspection work
	
	

	
	도장 관리
Paint Management
	도장작업환경관리
Painting work environment management
	1
	2.5

	
	
	도장 장비 유지보수
Painting equipment maintenance
	
	

	
	
	일반 조색작업
General color mixing work
	
	

	
	
	측색기 조색작업
Colorimeter color mixing work
	
	

	
	
	특수도장작업
Special paint work
	
	








2nd Exam Criteria
	직무활용분야
Field
	자동차분야
Automobile area
	자격명칭
Qualification
	자동차정비공
Auto_Mechanic
	적용기간Valid date
	2025

	시험방법
Exam type
	주관식
Short answer
	문항 수
No. of Ques.
	20
	시험시간
Exam hour
	60분
60 minutes

	평가분야
Evaluation area

	배점기준
Scoring criteria
	배점.
Scoring
	비율
Distribution

	각 장치의 탈부착 및 점검 능력
Ability to attach/detach and inspect each device
	충전 장치 점검 (2): 배터리 상태 점검, 발전기 출력 측정, 관련 회로 점검
시동 장치 점검 (2): 시동 모터 작동 상태 점검, 관련 배선 및 릴레이 점검
등화 장치 점검 (2): 전조등, 방향 지시등, 제동등 작동 상태 및 광축 점검
냉난방 장치 점검 (2): 작동 상태, 냉매 누설 점검, 공조 시스템 점검
Check the charging device (2): Check the battery condition, measure the generator output, check the related circuit
Check the starting device (2): Check the operation status of the starter motor, check the related wiring and relay
Check the lighting device (2): Check the operation status and optical axis of the headlights, turn signals, and brake lights
Check the cooling device (2): Check the operation status, check for refrigerant leakage, and check the air conditioning system
	8
	8.0

	전기·전자회로 분석 및 고장 진단 능력
Ability to analyze and diagnose electrical and electronic circuits and malfunctions
	회로도 판독 (3): 주어진 회로도 분석 및 부품 기능 파악
고장 진단기 사용 (3): 진단기 연결 및 고장 코드 분석, 원인 파악
멀티미터 활용 (3): 전압, 전류, 저항 측정 및 회로 이상 점검
Read the circuit diagram (3): Analyze the given circuit diagram and identify the function of the components
Use the fault diagnosis device (3): Connect the diagnosis device and analyze the fault code, identify the cause
Use the multimeter (3): Measure the voltage, current, resistance, and check the circuit abnormality
	9
	9.0

	각종 편의 장치 작동 점검 및 수리 능력
Ability to inspect and repair the operation of various convenience devices
	창문 개폐 장치 점검 (1): 작동 상태 및 모터, 스위치 점검
도어 잠금 장치 점검 (1): 작동 상태 및 액추에이터, 배선 점검
경고 장치 점검 (1): 작동 상태 및 센서, 부저 점검
Check the window opening device (1): Check the operation status and motor, switch
Check the door lock device (1): Check the operation status and actuator, wiring
Check the warning device (1): Check the operation status and sensor, buzzer
	3
	3.0

	하이브리드/전기자동차 고전압 시스템 안전 점검 및 정비 능력
Ability to inspect and repair the safety of high-voltage systems in hybrid/electric vehicles
	고전압 시스템 안전 절차 준수 (2): 작업 전 안전 점검, 보호구 착용, 절연 작업
고전압 배터리 점검 (2): 상태 점검, 냉각 시스템 점검, 관련 커넥터 점검
안전 교육 이수 여부 (1): 관련 지식 평가
Comply with the safety procedures of the high-voltage system (2): Safety check before work, wear protective gear, and perform insulation work
Check the high-voltage battery (2): Check the condition, check the cooling system, and check the related connectors
Safety training completed (1): Related knowledge Evaluation
	5
	5.0

	변속기, 현가장치, 조향장치, 제동장치 탈부착 및 정비 능력
Ability to attach/detach and repair transmissions, suspensions, steering systems, and braking systems
	자동변속기 오일 교환 (3): 규정 절차 준수, 오일 레벨 및 상태 점검
현가 장치 부품 교환 (3): 쇼크 업소버, 스프링 등 탈부착 및 점검
조향 장치 점검 (3): 타이로드 엔드, 스티어링 기어 박스 점검 및 유격 측정
제동 장치 점검 (3): 브레이크 패드, 디스크 로터 점검 및 교환
Automatic transmission oil change (3): Comply with the prescribed procedures, check the oil level and condition
Suspension parts replacement (3): Removal and inspection of shock absorbers, springs, etc.
Steering system inspection (3): Inspection of tie rod ends, steering gear box and clearance measurement
Brake system inspection (3): Inspection and replacement of brake pads, disc rotors
	12
	12.0

	섀시 각 부분의 고장 진단 능력
Ability to diagnose malfunctions in each part of the chassis
	소음 및 진동 분석 (3): 주행 중 소음, 진동 원인 파악 및 진단
유압 시스템 점검 (3): 압력 측정, 누유 점검, 관련 부품 진단
전자 제어 시스템 진단 (2): 진단기 활용 및 센서, 액추에이터 점검
Noise and vibration analysis (3): Identifying and diagnosing the cause of noise and vibration during driving
Hydraulic system inspection (3): Pressure measurement, oil leak inspection, related component diagnosis
Electronic control system diagnosis (2): Utilization of diagnostic equipment and inspection of sensors and actuators
	8
	8.0

	휠, 타이어 정비 및 얼라인먼트 측정/조정 능력
Ability to measure/adjust wheels and tires and to measure/adjust alignment
	타이어 탈착 및 휠 밸런스 점검 (3): 안전하게 타이어 탈착, 휠 밸런스 측정 및 조정
타이어 공기압 점검 및 관리 (2): 적정 공기압 유지, 마모 상태 점검
휠 얼라인먼트 측정 및 조정 (5): 측정 장비 사용, 규정 값에 맞게 조정
Tire removal and wheel balance inspection (3): Safely remove tires, measure and adjust wheel balance
Tire pressure inspection and management (2): Maintain proper air pressure, check wear condition
Measuring and adjusting wheel alignment (5): Using measuring equipment, adjusting to prescribed values
	10
	10.0

	차체 손상 부위 판별 및 계측 능력
Ability to identify and measure damaged areas of the body
	차체 손상 부위 확인 (2): 외관 손상 상태 및 범위 파악
차체 계측 장비 사용 (3): 계측 장비 활용, 손상 정도 측정
Checking body damage (2): Identifying the condition and extent of external damage
Using body measuring equipment (3): Using measuring equipment, measuring the extent of damage
	5
	5.0

	차체 수리 계획 수립 및 패널 교환/수리 능력
Ability to establish a body repair plan and replace/repair panels
	수리 계획 작성 (3): 작업 공정 및 필요 부품, 장비 선정
차체 패널 교환 (5): 용접, 볼트 체결 등 패널 교환 작업 수행
Write a repair plan (3): Selecting the work process and necessary parts and equipment
Body panel Exchange (5): Perform panel exchange work such as welding, bolting, etc.
	8
	8.0

	용접, 접합 등 차체 수리 작업 능력
Ability to perform body repair work such as welding and bonding
	용접 작업 (4): 용접 장비 설정 및 안전하게 용접 작업 수행
접합 작업 (3): 접착제 사용, 접합 부위 처리
Welding work (4): Set up welding equipment and perform welding work safely
Jointing work (3): Use adhesive, process joint area
	7
	7.0

	도장 전처리 작업
Ability to perform pre-painting work
	구도막 제거 (2): 샌딩 작업, 박리제 사용
퍼티 작업 (3): 퍼티 배합, 도포, 연마 작업
마스킹 작업 (2): 도장 부위 외 마스킹 처리
Remove old coating (2): Sanding, use stripper
Putty work (3): Mix, apply, polish putty
Masking work (2): Masking other than painted area
	7
	7.0

	색상 조색 및 도장 작업
Ability to mix colors and paint work
	색상 조색 (3): 색상 코드 확인, 조색 장비 사용
스프레이 도장 (4): 도장 장비 설정, 균일하게 도장 작업 수행
블렌딩 도장 (3): 색상 이색감 최소화, 자연스러운 도장면 처리
Color mixing (3): Check color code, use color mixing equipment
Spray painting (4): Set up painting equipment, perform even painting
Blending painting (3): Minimize color discoloration, process natural painted surface
	10
	10.0

	도장 후 처리 작업 및 검사 능력
Ability to perform post-painting work and inspection
	광택 작업 (2): 연마제 사용, 광택 작업 수행
도장면 검사 (3): 도장 상태, 이물질, 결함 확인 및 수정
Polishing work (2): Use abrasive, perform polishing
Painting surface inspection (3): Check and correct painting condition, foreign substances, and defects
	5
	5.0

	도장 관련 안전 및 환경 관리 능력8
Ability to manage safety and environment related to painting
	안전 장비 착용 (1): 보호구 착용, 안전 수칙 준수
폐기물 처리 (1): 도장 폐기물 적절하게 처리
환기 장치 점검 (1): 작업장 환기 상태 점검
Wearing safety equipment (1): Wearing protective gear, following safety rules
Waste disposal (1): Properly dispose of painting waste
Ventilation device inspection (1): Check ventilation status in the workplace
	3
	3.0


※ 배점 기준을 반영하여 기술 숙련도에 따라 채점한다.
Graded based on technical proficiency, reflecting the scoring criteria.
· 평가 위원은 2인으로 하고, 평가 결과 및 의견을 종합하여 자격인증 심의에 반영한다. 
   The evaluation committee consists of two members, and the evaluation results and opinions are combined and reflected in the qualification certification review.

